**50平米会议室会议系统需要配置哪些设备：**

针对50平米小型会议室的音响系统配置，需确保声场均匀、操作简便且抑制啸叫，以下是优化方案及设备选型建议：

### **‌**一、核心音频设备**‌ ‌**

1. ‌****主音箱****‌
   * ‌****类型****‌：2只6寸无源专业音箱（单只功率120W-300W），左右对称壁挂，覆盖主声场
   * ‌****推荐型号****‌： T3（300W）（120W）
2. ‌****功放系统****‌
   * 数字功放（功率≥音箱总功率1.3倍），例如（400W）或（支持蓝牙/USB输入）
3. ‌****抗啸叫设备****‌
   * 反馈抑制器（如拓捷f2300 F2700），消除话筒杂音及啸叫

### **‌**二、会议发言系统**‌ ‌**

1. ‌****无线话筒****‌
   * 一拖四系统（主机+4单元），支持手持/鹅颈/领夹多种发射器（如LA4001）
   * 特性：防啸叫、高保真拾音，适应灵活发言需求

### **‌**三、辅助保障设备**‌ ‌**

1. ‌****电源管理****‌
   * 八路电源时序器（如Thinuna SP-6108），顺序启闭设备防电流冲击
2. ‌****安装配件****‌
   * 标准小型机柜（集中收纳功放等设备）
   * RVV 2×1.5音箱线（连接音箱与功放）

### **‌**配置原则与注意事项**‌ ‌**

* ‌****功率匹配****‌：功放功率需≥音箱总功率×1.3（例如2只300W音箱配400W功放）；
* ‌****声场均匀性****‌：音箱壁挂高度建议2.2-2.5米，倾斜角度朝向听众区；
* ‌****操作简化****‌：选择集成蓝牙/USB输入的功放，可直接播放外部音源‌23；
* ‌****防啸叫要点****‌：话筒避免正对音箱，反馈抑制器需调试至6级抑制模式‌16。

注：实际选型需结合会议室长宽比例调整——方形空间可选120W音箱，长方型（如10m×5m）建议200W以上型号并增加后置辅助音箱‌78。